Skwierzyna, 14.07.2026 r.
ALGAMA S.A. 
ul. Starodworska 2
66-440 Skwierzyna
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań 


W związku z postępowaniem prowadzonym przez Wójta Gminy Bledzew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy odchowu indyków w celach reprodukcyjnych o  maksymalnej obsadzie 460,224 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, które zamierza się zlokalizować na działce nr 44/4, obręb 0005 Popowo, gm. Bledzew, ALGAMA S.A. jako wnioskodawca, pragnie przedłożyć swoje uwagi i spostrzeżenia oraz dokonane w ostatnim czasie ustalenia dotyczące faktycznej eksploatacji pobliskiego komunalnego ujęcia wody znajdującego się we władaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie. Naszym zdaniem przedstawiane poniżej ustalenia mogą mieć istotny wpływ na ocenę Organu w zakresie potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ww. ujęcie komunalne.

Ujęcie wody podziemnej jako jeden z elementów inwestycji
Jednym z zamierzeń planowanej inwestycji jest wykonanie ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3/h, które zamierza się zlokalizować w odległości mniejszej niż 500 m w stosunku do innych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3/h.

Planowana lokalizacja własnego ujęcia wody podziemnej
Zgodnie z treścią naszego pisma z dnia 05.03.2026 r. będącego odpowiedzią na pismo Kierownika Referatu rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Gminy Bledzew z dnia 03.03.2026 r. (znak: RG.OŚ.6220.10.2025/2026) w związku z wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu negatywnej Opinii Sanitarnej z dnia 24.02.2026 r. (znak: NZ.9022.3.14.2025) do planowanego przedsięwzięcia (pismo ALGAMA S.A. przesłane do wiadomości m.in. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.) dokonana została korekta Planu zagospodarowania terenu fermy. Zaplanowane ujęcie wody (obiekt nr 4) zostało „przesunięte” w południowo-zachodnią część działki nr 44/4.
Zmiana położenia konieczna była również m.in. dla zaprojektowanego budynku mieszkalnego (obiekt nr 3), która to w konsekwencji wymusiła przesunięcie kilku innych obiektów w nowe miejsce.
Ostatecznie zmiany lokalizacyjne w Planie Zagospodarowania Terenu fermy wprowadzone zostały dla następujących obiektów (w nawiasach podano numerację według PZT):
Budynek techniczno-socjalny (1) 
Budynek mieszkalny (3) 
Ujęcie wody podziemnej (4) 
Hydrofornia (5) 
Rozdzielnia (6)
Agregat prądotwórczy (7)
Zbiornik ppoż. (8)
Punkt czerpania wody (9)
Zbiorniki magazynowe na gaz płynny (12)
Zbiornik na ścieki bytowe (14)
Odstojnik popłuczyn (15)
oraz
dodano 2 miejsca postojowe przy budynku mieszkalnym oraz zlikwidowano 2 miejsca postojowe z parkingu ogólnego – bilans miejsc postojowych bez zmian (18)
doprojektowano pas zieleni izolacyjnej (20)

Na poniższym rysunku przedstawiono poglądowo planowaną obecnie lokalizację własnego ujęcia wody podziemnej (obiekt nr 4 – czerwony punkt).
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Planowana obecnie lokalizacja własnego ujęcia wody podziemnej.

Do niniejszego pisma dołączono rysunek – Plan Zagospodarowania Terenu fermy w nowym wariancie.
Obecnie planowana lokalizacja ujęcia wody podziemnej (4) znajduje się poza granicami R – zasięgami leja depresji studni SW-2 oraz SW-2A.

Lokalizacja planowanego ujęcia względem otworów istniejących
Ustalono, że w promieniu 500 m od lokalizacji planowanego ujęcia wody znajdują się następujące otwory:
(1)	Otwór zlokalizowany na działce nr 58/18 w odległości ok. 338 m na wschód:
nazwa – 4280119-WIEŚ-2A
głębokość – 37 m
rok – 2007 
przeznaczenie – eksploatacja
stratygrafia – czwartorzęd
(2)	Otwór zlokalizowany na działce nr 58/18 w odległości ok. 342 m na wschód:
nazwa – 4280034-PGR-WIEŚ-2
głębokość – 35 m
rok – 2007 
przeznaczenie – eksploatacja
stratygrafia – czwartorzęd
(3)	Otwór zlokalizowany na działce nr 58/18 w odległości ok. 352 m na wschód:
nazwa – 4280014-PGR-WIEŚ-1
głębokość – 36 m
rok – 1966 
przeznaczenie – eksploatacja
stratygrafia – czwartorzęd

Otwory nr (1) (2) (3) znajdują się na działce nr 58/18 obręb 0005 Popowo i tworzą ujęcie gminne będące we władaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

W odległości ok. 680 m na północ znajduje się ponadto inny otwór (4):
nazwa – 4280022-PARKING
głębokość – 64 m
rok – 1969 
przeznaczenie – eksploatacja
stratygrafia – czwartorzęd
natomiast jest on zlokalizowany w odległości ponad 500 m od ujęcia planowanego.
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Lokalizacja planowanego ujęcia wody podziemnej w odniesieniu do ujęć sąsiednich.
źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

Informacje dot. ujęcia wód podziemnych należącego do ZGK w Bledzewie
Z informacji otrzymanych w dniu 05.11.2025 r. od ZGK w Bledzewie wynika m.in., że:
1)	Ujęcie wód podziemnych należące do ZGK w Bledzewie składa się obecnie z dwóch studni: nr SW2 i SW2A, zlokalizowane na terenie działki ewid. nr 58/18 obręb 0005 Popowo.
2) 	Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone decyzją nr 122/67 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 14.07.1967 r. i wynoszą Qe = 27,0 m3/h przy depresji 1,4 m.
3)	Parametry eksploatacyjne studni nr 2 i nr 2A są następujące:

Studnia nr 2:
wydajność eksploatacyjna	Q = 27,0 m3/h
depresja eksploatacyjna	S = 1,4 m
zasięg leja depresji		R = 117,6 m
Studnia nr 2A:
wydajność eksploatacyjna	Q = 29,0 m3/h
depresja eksploatacyjna	S = 7,3 m
zasięg leja depresji		R = 315,0 m
4)	Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 58/18 obręb 0005 Popowo zostało wydane decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24.04.2018 r. (znak: PO.ZUZ.1.421.21.2018.ED).
5)	Ww. pozwolenie wodnoprawne obejmuje również wprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi (popłuczyn z SUW) poprzez drenaż rozsączający.
6)	Zgodnie z zapisami pozwolenia wodnoprawnego pobór wody ze studni SW2 oraz studni SW2A odbywa się za pomocą pomp głębinowych o wydajności Q = 15,0 m3/h
7)	Dopuszczalny pobór z ujęcia:
pobór dopuszczalny roczny 		Qdop,roczne = 15 242,4 m3/rok
pobór średni dobowy 		Qśr,d = 41,76 m3/d
pobór maksymalny godzinowy 	Qmax,h = 1,74 m3/h = 0,0005 m3/s
8)	Dla ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni nr SW2 i SW2A zlokalizowanych na działce nr 58/18 obręb 0005 Popowo ustanowiona została strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. 
Strefa ochronna ustanowiona została decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 09.06.2020 r. (znak: PO.ZUZ.1.4100.2.2020.KH).
9) 	Obszar ww. terenu ochrony bezpośredniej obejmuje cały teren działki o nr 58/18 obręb 0005 Popowo, w ramach ogrodzenia tej działki o wymiarach: 54 m x 39,10 m x 53,30 m x 38,20 m.
10)	Działka nr 44/4 będąca miejscem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się :
poza wyznaczoną strefą ochronną ujęcia zlokalizowanego na działce nr 58/18
poza obszarem zasobowym ujęcia na zlokalizowanego działce nr 58/18 
wschodnia i centralna część działki 44/4 znajduje się w zasięgu leja depresji studni        nr SW-2A ujęcia zlokalizowanego na działce nr 58/18, ustalonego dla wydajności eksploatacyjnej Q = 29,0 m3/h

Dane uzyskane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie stanowiły załączniki nr 8.1.-8.4. do Raportu.
 
Faktyczne zapotrzebowanie i pobór wody z ujęcia komunalnego
Z treści otrzymanych wezwań do uzupełnienia Raportu wynika, że zarówno Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu jak i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. zwróciły uwagę na możliwość oddziaływania ujęcia planowanego na ujęcie istniejące nalężące do ZGK w Bledzewie. Fakt ten miałby wynikać z potencjalnego ryzyka nakładania się lejów depresji i wzajemnego współoddziaływania ujęć w teoretycznie możliwych warunkach eksploatacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że:
1)	Promień leja depresji:
dla studni nr 2 wynosi R=117,6 i został wyznaczony dla wydajności eksploatacyjnej Q=27 m3/h
dla studni nr 2A wynosi R=315 i został wyznaczony dla wydajności eksploatacyjnej Q=29 m3/h
2)	Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 58/18 obręb 0005 Popowo wydanym decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24.04.2018 r. (znak: PO.ZUZ.1.421.21.2018.ED):
pobór wody ze studni SW2 oraz studni SW2A odbywa się za pomocą pomp głębinowych o wydajności Q = 15,0 m3/h
dopuszczalny pobór maksymalny godzinowy z ujęcia wynosi Qmax,h = 1,74 m3/h

Jak zatem można wywnioskować z powyższych informacji, ZGK w Bledzewie nie ma możliwości technicznych ani formalnych do poboru wody w ilościach zbliżonych do wydajności eksploatacyjnych ujęcia, z uwagi na:
ograniczone możliwości techniczne wynikające zainstalowania pomp głębinowych o wydajności Q = 15,0 m3/h
brak możliwości formalno-prawnych wynikające z dopuszczalnego maksymalnego poboru godzinowego w ilości Qmax,h = 1,74 m3/h wskazanego w pozwoleniu wodnoprawnym

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wyznaczone zostały w ww. decyzją w 1967 r. w ilości Qe = 27,0 m3/h. Studnie należące do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie korzystają z tych zasobów jedynie w niewielkiej części. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalny maksymalny godzinowy pobór wynosi Qmax,h = 1,74 m3/h.
Mimo stosunkowo niskiego zapotrzebowania i godzinowego poboru, w studniach nr 2 oraz nr 2A zainstalowane zostały pompy głębinowe o wydajności Q = 15,0 m3/h. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie nie będzie zatem pobierał wody w ilościach większych, aniżeli posiadane możliwości techniczne. Zakładając nawet wzrost zapotrzebowania na wodę dla ujęcia w Popowie, ciężko wyobrazić sobie nagły skok zapotrzebowania z ilości 1,74 m3/h do ponad 15 m3/h i konieczność wymiany pomp na urządzenia o większej wydajności. Musiałby nastąpić wzrost zapotrzebowania o ok. 900% (!).  
Do niniejszego pisma dołączono „Opinię hydrogeologiczną” sporządzoną przez Piotra Fuszarę posiadającego uprawnienia geologiczne (nr upr. V-1272), dotyczącą możliwości wzajemnego oddziaływania studni ujęcia komunalnego oraz ujęcia planowanego. W „Opinii hydrogeologicznej” obliczone zostały promienie lejów depresji:
dla studni S2A (ujęcie komunalne):
dla Q = 29 m3/h (wydajność równa zasobom eksploatacyjnym)
dla Q = 15 m3/h (maksymalna wydajność pomp według pozwolenia wodnoprawnego)
dla Q = 1,75 m3/h (pobór godzinowy według pozwolenia wodnoprawnego)
dla studni planowanej:
dla Q = 5m3/h (wydajność planowana, o której mowa w punkcie „Ad. 3” poniżej)

Jak wynika z obliczeń przedstawionych w „Opinii ...”: obliczone promienie lejów depresji wyniosły:
dla studni S2A (ujęcie komunalne):
dla Q = 29 m3/h 	- R = 212,7 m
dla Q = 15 m3/h 	- R = 120,2 m
dla Q = 1,75 m3/h 	- R = 19,7 m
dla studni planowanej:
dla Q = 5m3/h 	- R = 66,5 m

Odległość pomiędzy ujęciami wynosi 338 m, a suma lejów depresji wynosi:
Wariant - I (wydajność gminnego ujęcia – 29 m3/h):
212,7 m + 66,5 m = 279,2 m
Wariant - II (wydajność gminnego ujęcia – 15 m3/h):
120,2 m + 66,5 m = 186,7 m.
Wariant - III (wydajność gminnego ujęcia – 1,75 m3/h):
19,7 m + 66,5 m = 86,3 m
Można zatem uznać, że współdziałanie ujęć, niezależnie od wariantu, nie wystąpi.

Dopuszczalna wydajność planowanego ujęcia i szacowana wielkość poboru wody
Dopuszczalna wydajność ujęcia określona w „Projekcie robót geologicznych” została wskazana na Qe=9,9 m3/h. Wydajność otworu jest wartością szacunkową, która określona została na podstawie założeń jak współczynnik filtracji uśredniony, średnica wiercenia, długość części roboczej filtra i wydajność jednostkowa uśredniona. Przyjęte do obliczeń wartości w dużej mierze opierają się o dane otworów archiwalnych. 
Zapotrzebowanie na wodę zostało natomiast obliczone w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. Do obliczeń bilansu zapotrzebowania wodnego wykorzystano jednostkowe zużycia zgodne z „Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń” (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005 r.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. 2002, Nr 8, poz. 70), oraz poparte długoletnim doświadczeniem wnioskodawcy (ALGAMA S.A.) w tym stosowanymi przez Spółkę normami hodowlanymi, obserwacjami i monitoringiem prowadzonym na innych należących do Spółki obiektach.
Obliczenia bilansu wykazały zapotrzebowanie:
- maksymalne roczne ≈ 5258 m3/rok
- średnie dobowe ≈ 14,5 m3/d
- maksymalne godzinowe = 2,85 m3/h
Mając na uwadze wielkość zapotrzebowania na wodę planowanej fermy oraz znajdujące się z pobliżu ujęcie komunalne, zakłada się wykonanie ujęcia o zdolności poboru wody do 5 m3/h. Taka wydajność ujęcia będzie w zupełności wystarczająca dla Inwestora i zapewni pokrycie zapotrzebowania planowanej fermy.
Wykonanie ujęcia wody o  zdolności poboru do 5 m3/h zarówno byłoby w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie fermy na wodę, jak i ograniczyć zasięg swojego oddziaływania do stosunkowo niewielkiego obszaru poprzez wytworzenie mniejszego promienia leja depresji. 
Jak wskazano w „Opinii hydrogeologicznej” (dołączonej do niniejszego pisma) oraz w punkcie „Ad. 3” powyżej, promień leja depresji za planowanego ujęcia, dla wydajności Qe = 5,0 m3/h wynosić będzie R = 66,5 m.

Możliwość wzajemnego oddziaływania ujęć
Odległość pomiędzy ujęciami wynosi 338 m, a suma promieni lejów depresji wynosić będzie maksymalnie 279,2 m (suma promienia leja depresji R=212,7 m dla ujęcia komunalnego i wydajności Q=29 m3/h oraz promienia leja depresji R=66,5 m dla ujęcia planowanego i Q=5 m3/h).
Należy zatem uznać, że oddziaływanie pomiędzy ujęciami nie będzie występować, a wpływ oddziaływania ujęcia planowanego na ujęcie komunalne należy jednoznacznie wykluczyć.

Do niniejszego pisma dołączono rysunek przedstawiający zasięgi promieni lejów depresji ujęcia planowanego (przy wydajności 5 m3/h) oraz ujęcia komunalnego (dla wydajności 15 m3/h).
Dołączono również „Opinię hydrogeologiczną” sporządzoną przez Piotra Fuszarę posiadającego uprawnienia geologiczne (nr upr. V-1272), dotyczącą możliwości wzajemnego oddziaływania studni ujęcia komunalnego oraz ujęcia planowanego. Jak wynika z obliczeń przedstawionych w Opinii oddziaływanie pomiędzy ujęciami nie wystąpi.
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Załączniki:
1.	Plan zagospodarowania terenu z zasięgiem oddziaływania – aktualizacja (skala 1:1000)
2.	Opinia hydrogeologiczna.
3.	Zasięgi promieni lejów depresji  - oddziaływanie planowanego ujęcia wody na istniejące ujęcie komunalne ZGK w Bledzewie (skala 1:2000).

Otrzymują:
1.	Adresat.
2.	A/a

Do wiadomości:
1. 	Wójt Gminy Bledzew, Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew
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